SEZNAM POŠKOZENÝCH PLÁTEN **BALADEK** – POŠKOZENÍ + SLEVA V %

21047 1m 50% - sklady, 0,5m 10%- ok

21200 4m 20% - protlačené 20cm od okraje

21333 3m 30% - roztržený okraj

22067 2m 50% - zvlněné

23106 1m 30% - proražené

23905 2m 30% - proražené v polovině

23915 1m 30% - díra

25006 1,8m 30% - proražené v jednom místě

25027 5x 30cm 50% - 5 kusů, 2,5m 30% poškozený kraj

25028 4x 34cm 50% - 4 kusy

25028 4,3m 30% - mírně zvlněné

26005 5,6m 30% - zvlněný okraj

26006 0,5m 20% - konec role

26006 10m 50% - protržené

26007 17archů 70x100 50% - proražené

26007 1m 70% - sklady, poškozené v kraji

26007 1m 50%

26007 6m 50%

26007 1m 50% - roztržené v kraji

26010 5m 50% - proražené, protlačené

26010 3m 70% - sklady, pruhy

26010 1,4m 70% - sklady, pruhy

26016 7m 50% - sklady a proražené

26023 0,8m 20% - ok

26026 0,9m 20% - ok

26029 0,5m 50% - díra

26030 6,2m 30%

26062 2,4m 30% - mírně protlačené

26102 6 archů 70x106cm 20%

26109 0,5m 50% - zbytek

26114 3m 30% - mírné poškození

26200 1m 50% - protržené 25cm od okraje

26208 4m 20% - proražené

26247 5m 50% - protlačené

26248 1m 10% - zvlněný okraj

26252 0.5m 20% - zvlněné

26261 1,4m 50% - proraženo

26273 2,4 + 0,4m 50% pruh

26330 5m 30% - proražené

28455 5,2m 30%

28550 3,4m 30% - zvlněné

29401 0,5m 50% - zbytek

29408 4,5m 30% - zvlněný okraj

29424 2,8m 50% - v polovině protržené

29028 0,7m 20% - ok

29032 2m 40% - čára 20cm od okraje

Středně hnědý 5m 50% - mírně zmačkané